1) 1.3 C0 (16.64cm) 7 deg flap defl

2) 1.3 C0 (16.64cm) 4 deg flap defl

3) 1.3 C0 (16.64cm) 1 deg flap defl

4) 1.15 C0 (14.72cm) 4 deg flap defl

5) 1.15  C0 (14.72cm) 1 deg flap defl

6) 1 C0 (12.8cm) 4 deg flap defl

7 ) 1 C0 (12.8cm) 1 deg flap defl

SLF? and cross-current